招标采购货物一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术参数** | **数量** |
| 1 | 护士站接收主机 | \*产品尺寸：645mm X 525mm X 60mm  产品净重：5kg  安装方式：悬挂  外壳材质：铝合金  产品颜色: 银色  按键寿命：百万次  表面处理：喷漆  数码管显示颜色： 红色  显示类型：一组三位数字后带床位号  电源输入：100-240V AC 50/60Hz  电源输出：DC12V/2A  声音时长: 01-15个时长段(1个数字表示2秒)  接收灵敏度: -114dBm  \*使用频段： 433.92MHz  EMC抗干扰：强  可带呼叫器数量: 300个  声音种类: 12种和弦音乐、语音报号  自动销号时间: 1-99秒,00为无限显示（亦可手动删除）  \*英文字母显示: A,B,C,D,E,F,H,P,J,L  具有万年历和时钟的功能  同时显示房间号及床位号、可储存10个号码滚动显示  主机上有60个指示灯和60个病历卡槽，可跟呼叫器一一对应  配有手持遥控器，可通过遥控器进行号码的删除  语音播报操作流程，具备语音报号功能  可带300个呼叫分机，可选择全数字显示或英文字母开头显示  具有自动复位或手动删除功能  具备功放插口，可外接音响及报警灯  \*串口通信，可连接电脑  可任意设置呼叫号码显示的时间  可任意设置接收音乐的长短  \*超长距离接收，接收距离可达到1500米（空旷地） | 3台 |
| 2 | 走廊双面吊屏 | \*产品尺寸：615mm X 235mm X 100mm  产品净重：4kg  安装方式：悬挂  外壳材质：铝合金  产品颜色: 银灰色  按键寿命：百万次  表面处理：喷漆  数码管显示颜色： 红色  显示类型：一组三位数字后带位置号  电源输入：100-240V AC 50/60Hz  电源输出：DC12V/2A  声音时长: 01-15个时长段(1个数字表示2秒)  接收灵敏度: -114dBm  \*使用频段： 433.92MHz  EMC抗干扰：强  可带呼叫器数量: 300个  声音种类: 12种和弦音乐、语音报号  自动销号时间: 1-99秒, 00为无限显示（亦可手动删除）  英文字母显示: A,B,C,D,E,F,H,P, J,L  具有时钟功能，储存10个号码滚动显示  高亮度数码管大屏幕双面显示  语音播报操作流程，具备语音报号功能  同时显示房间号和床（桌）位号，易于辨别  可带300个呼叫分机，可选择全数字显示或英文字母开头显示  具有自动复位功能，超过设定时间后相应号码自动删除  配有手持遥控器，可通过遥控器进行号码的删除  可任意设置呼叫号码显示的时间  可任意设置接收音乐的长短  超长距离接收，接收距离可达到1500米（空旷地） | 3台 |
| 3 | 移动式接收腕表 | 产品尺寸：40mm X 52mm X 15mm  产品净重：46g  外壳材质：PC+ ABS（台湾进口）  表面处理：细磨砂  产品颜色：黑色、白色  携带方式：腕表式  \*显示屏幕：彩色OLED  按键数量：3个  按键寿命：百万次  充电方式：microUSB口充电  电源输入：100-240V AC 50/60Hz  电源输出：DC5V/0.25A  \*使用电池: 3.7V锂电池  电池容量：320mAh  接收灵敏度：-114dBm  显示分辨率: 128\*128  使用频段：433.92MHz  EMC抗干扰：强  可带呼叫器数量: 399个  \*显示类型：一组3-5位数字可调（有储存功能）  提示方式:振动、铃声、振动加铃声  销号模式：手动、自动  自动销号时间: 1-99秒,00为无限显示(可手动删除)  待机时间: 10天  \*携带方便、外观精致、独立接收呼叫的移动接收主机  \*超大OLED彩色显示屏，自发光，抗震抗摔  具有注册“占位”功能  配套软件，显示信息可自定义，支持自定义广告信息  \*支持串口注册下载功能，简化注册过程  号码显示位数3-5位可调，储存10个号码滚动显示  \*可带399个呼叫分机，号码可英文、数字多种组合方式显示  具备时间显示功能  具有自动或手动节电功能  \* 具备快捷键删除功能，可一键单删和一键全删  \* 超长距离接收，室内可达120米 | 15台 |
| 4 | 床头呼叫器 | 产品尺寸φ=60mm h1=18mm h2=25 mm  手柄尺寸：69mm X 49mm X 20mm  手柄线长度：30cm（拉直130cm）  产品净重：94g  200及手柄外壳材质：ABS（台湾进口）  表面处理：抛光  \*产品颜色: 蓝色  表面按键：荧光硅胶按键  按键寿命：百万次  按键数量：1个  使用频段：433.92MHz  发射距离：1500米（空旷距离）  EMC抗干扰：强  EMI兼容性：符合国内标准  使用电池：2节23A 12V碱性电池  电池寿命：一般可用24个月  嵌入式底座，方便更换电池或维修  采用SAWDEVICE航空通信专用件保证其信号传输稳定性  超强稳定性的注册方式  内置频道防混功能，内置定时线路设计  抗温度、湿度变化功能，安全、稳定，具高信赖度  不受阴天、雷雨天及环境变化的影响，超强稳定发挥  可以随时变更号码，重复利用性强  \*发射频率：433.92Mhz，荧光硅胶按键 | 150台 |
| 商务资质 | 1、提供设备厂商对本项目的授权书以及售后服务承诺书原件。  2、设备厂商获得电子信号类商标注册证，提供复印件加盖厂家公章。  3、设备厂商获得无线呼叫器RoHS报告，提供复印件加盖厂家公章。  4、设备厂商获得国家信息产业部无线电管理中心颁发的无线电发射设备型号核准证，提供复印件加盖厂家公章。  以上要求必须满足，否则视为无效投标。 | | |

注：

1、加“★”项为必须满足或高于的参数和要求，否则视为无效投标。

2、投标报价包含产品及相关税金、辅材、运杂费、培训费、安装调试费等使设备达到可正常运行状态的一切费用。

3、投标人应详细列出设备品牌、型号、配置参数。不得完全复制招标文件的技术指标作为投标技术指标。因填写不详细造成评委无法评标的，评委有权拒绝其投标。

4、 为了保证整个系统的兼容性、稳定性，所投护士站接收主机、走廊双面吊屏、移动式接收腕表、床头呼叫器等需采用同一品牌产品，并提供产品现场演示。

第三部分 招标项目要求

1、本次招标项目系漯河市中心医院西城分院（漯河市精神病专科医院）医院无线呼叫系统。

2、投标人提供的产品和服务须符合国家相关法律法规标准、符合国际质量标准、国家质量标准。投标人提供的产品和服务须符合国家相关法律、法规、管理条例等要求。所提供的设备应是国内外原装正品全新现货，须提供随货物的《产品合格证》及其他招标方认为必要的质量证明文件，否则，承担一切责任。投标人应提供投标产品的制造商详细描述货物性能特点的技术文件及产品说明资料，并保证这些技术证明材料与投标货物的真实功能、性能参数的一致性。

3、如果没有特别说明，本招标所使用的语言为中文，使用的计量单位为中华人民共和国法定的计量单位，使用的货币为人民币。

4、投标人提供的产品和服务必须满足本次招标的要求及产品技术要求。

5、投标人对本招标文件所列所有产品及相关税金、运杂费、安装调试费等进行报价。

1. 交货地点：采购单位指定地点。

7、工期：供方应在合同签订后10天内完成货品的供货，并投入正式运行。

8、投标单位必须由法定代表人或委托代理人参加开标仪式，并提供招标文件规定的有关资质证明文件原件。

9、售后服务：供应商应提出详细的售后服务计划和服务措施。提供所采购设备培训的详细计划，为设备正常运行提供技术支持。

第四部分 投标人须知

一、适用范围及定义

1.本招标文件仅适用于本次招标公告中所述产品货物的采购及服务。

2.“招标机构”系指组织本次招标的招标机构，即漯河市中心医院西城分院。

3.“投标人”系指向招标机构购买招标文件并提交投标文件的生产商或代理商。

4.“货物”系指投标方按招标文件规定，须向采购单位提供的软件产品、设备及其他有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标方须承担的送货、安装调试、培训、维护和其他类似服务。

二、投标费用

投标人应承担其准备参加投标所涉及的一切费用，在任何情况下招标机构均不承担投标人的任何费用。

三、专利权说明

中标方应保证需方不受到第三方关于侵犯专利权和著作权等的指控，并承担任何第三方指控可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿招标机构和需方受到的损失。

投标人不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供招标文件及所附资料，如违反，须赔偿由此给招标方造成的损失，并承担相应的法律责任。

四、其它要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以便其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。招标机构对投标方提交的投标文件一律不退。

五、招标文件说明

1、招标文件的构成

招标文件用以阐明采购产品及服务，招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告；

（2）招标采购货物一览表；

（3）招标项目要求；

（4）投标人须知；

（5）投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标机构联系。

2、招标文件的澄清

（1）、投标人澄清要求的提交：任何已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，均应以书面形式在登记报名后7个工作日内要求对招标文件进行澄清，投标人应按招标公告中的联系地址以书面形式送达采购单位。开标前三日内招标机构不再接受潜在投标人书面质疑。投标人在投标截止时间三日前没有提出书面疑问，视同投标人同意并接受本招标文件商务和技术部分所有条款要求。开标后招标机构不再接受任何投标人针对本招标文件商务部分或技术部分的书面疑问。

（2）、采购机构对澄清要求的处理：采购机构对其认为需要给予澄清、修改或进行其它答复的，将以补充文件的方式进行，并且采用书面及漯河市中心医院西城分院补充公告的形式。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

（3）采购机构（或采购人)主动进行的澄清、修改：采购机构（或采购人)无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。

（4）采购机构（或采购人)澄清、修改及其它答复的效力：采购机构（或采购人)一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购机构（或采购人)有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

六、投标文件内容

1、投标文件的组成

投标文件包括下列部分：

（1）投标书

（2）法定代表人授权书

（3）关于资格的声明函

（4）投标资质证明文件

（5）投标单位概况

（6）投标报价表

（7）所投标产品技术资料

（8）售后服务计划

（9）其他材料

投标人应将投标文件按顺序装订成册。投标文件装订必须采用胶订形式，不得采取活页装订，必须编排页码，否则评标委员会有权拒绝其投标。

投标人应按招标文件中第六部分投标文件格式填写，投标人认为需要说明的内容可列备注栏。

2、投标报价

投标报价为目的地交货价（含税、运杂费、安装调试费用等），投标人应按要求填写开标一览表，分项填写投标报价，并计算出总价。

3、投标有效期

本次招投标有效期为招标机构规定的开标之日起60天。

4、投标文件签署规定

投标人应按照招标文件规定，编制投标文件正本一份和副本二份。投标文件应无涂改和行间插字。每份文件上要明确注明“正本”和“副本”字样，一旦正本与副本有差异，以正本为准。正本和副本须由正式授权的投标人在规定签字处签字。投标文件不满足上述要求的，评标委员会有权拒绝其投标。

七、投标文件的递交

1、投标文件须用文件袋或其他方式进行密封和标记，在密封处加盖公章，同时注明“2017年XX月XX日XX点之前不准启封”字样。

2、外层密封文件袋应载明：

招标机构：漯河市中心医院西城分院（漯河市精神病专科医院）

招标项目名称：漯河市中心医院西城分院（漯河市精神病专科医院）医院无线呼叫系统采购与安装项目

投标单位名称：

投标签字人：

联 系 电 话：

3、投标文件须有专人在规定的投标截止时间前到招标机构所在地递交，招标机构不接受邮寄、快递的投标文件。

4、有下列情况之一的，投标文件将被招标机构拒收：

（1）投标文件未按规定密封的；

（2）投标文件在投标截止时间之后送达的。

八、开标和评标

1、资质审核

招标机构在招标公告规定的时间和地点举行招标，投标方须在规定的时间内到达招标地点。开标时由招标机构宣读本招标文件中的有关内容，由招标机构和监督部门有关人员检查投标文件密封情况，然后当场打开投标文件密封袋，由评标委员会对各投标单位的资格资质原件进行审核。资格审查合格的投标单位进入评标谈判程序。

2、评标和谈判

评标按照“公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准。

投标单位分别向评委小组进行陈述并接受质疑。评委小组可以就投标文件中不清楚、不明确的地方要求投标单位进行澄清、说明或纠正，但这种说明或纠正不得超出或改变投标文件的实质内容。评委小组根据投标文件和投标单位的陈述对各个投标单位进行评审。投标单位的投标文件必须对招标文件做出实质性响应，投标人提供的产品和服务必须满足本次招标的产品需求及技术要求。每项货物的技术参数配置满足招标文件技术要求，售后服务优良。经评委小组成员审核,提供的产品和服务满足本次招标的产品需求及技术要求的投标单位由评委小组推荐为中标侯选单位。

十、询问和质疑

投标人有权就招标事宜提出询问和质疑。

1、招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

2、投标人对招标文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。投标人对采购事项有疑问的，可以向采购机构提出询问。

3、投标人认为其投标未获公平评审或采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起在规定时限内提出质疑。

4、质疑应当以书面形式向采购机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、标段号（如有）、中标公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（手机号码等）。

5、质疑按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

6、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。

（8）投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

（9）其它不符合受理条件的情形。

采购机构（或采购人）将在收到书面质疑后在规定时间内做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

质疑投标人对采购机构或采购人的答复不满意以及采购机构（或采购人）未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后规定时间内向政府采购监管部门投诉。

十一、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标。

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

2、出现影响采购公正的违法、违规行为。

3、因重大变故，采购任务取消的。

如此次招标废标，招标机构可以实行其它采购方式。

第六部分 投标文件格式

附件一：

投 标 书

致：漯河市中心医院西城分院（漯河市精神病专科医院）

(投标单位全称)授权 (投标单位代表姓名) (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的 (项目名称、编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起的有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本、副本、开标一览表，并对投标文件及所提交与本项目相关的所有材料负法律责任。

3、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

4、我方承诺参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，

7、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有）、参考资料及有关附件，确认无误。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

地址： 邮编：

电话： 传真：

投标单位代表姓名：

投标单位代表联系电话： （移动）

电子邮箱：

投标单位(公章)：

投标单位代表(签字或签章)：

日　期：

附件二：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于 （注册地址）的 （单位名称）的法定代表人（姓名） 代表本公司授权 （单位）的 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就漯河市中心医院西城分院（漯河市精神病专科医院）医院无线呼叫系统项目的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

授权人签字：

代理人（被授权人）签字：

职 务：

单位名称：（签章）

地 址：

日 期：

附件三：

关于资格的声明函

漯河市中心医院西城分院（漯河市精神病专科医院）：

关于贵方漯河市中心医院西城分院（漯河市精神病专科医院）医院无线呼叫系统项目的招标公告，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的产品和技术服务。并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、企业法人营业执照副本原件和复印件；组织机构代码证副本原件和复印件；税务登记证副本原件和复印件以上原件和复印件。

2、如法人参加开标会，开标时请携带提交法人身份证原件和复印件；如委托代理人参加开标会，开标时请携带提交法人授权书原件、被授权人身份证原件和复印件；

3、投标人开标时须提供所投产品制造商出具的产品授权书原件和复印件、制造商售后服务承诺函原件和复印件。

单位名称（签章）： 法定代表人（签字）：

地 址： 电 话：

投标人姓名（签字）： 日 期：

附件四：

售后服务计划

1、维修分支机构名称、分布地点、技术力量、联系方式、响应时间。

2、免费维修方案、期限。

3、免费维修期限之后配件供应、价格。

4、服务承诺。

5、投标人认为需要说明的其它服务计划。

投标人代表签字： 投标单位公章：

年 月 日

附件五：

投标单位概况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | | | | |
| 单位地址 |  | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | | | | |
| 成立时间 |  | | 批准部门 |  | | 批准文号 | |  |
| 单位性质 |  | | 开户银行  及 帐 号 |  | | 注册资金  (万元) | |  |
| 联 系 人 |  | 电 话 | |  | | | | |
| 邮 箱 |  | 传 真 | |  | | | | |
| 职  工  概  况 | 职工人数 |  | | 其中：技术人员数 | | |  | |
| 高级工程师 |  | | 工 程 师 | | |  | |
| 助理工程师 |  | | 技 术 员 | | |  | |
| 单位行政和技术负责人 | | | | | | | |
| 姓 名 | 职称及职务 | | | 年龄 | 专 业 | | |
|  |  | | |  |  | | |
|  |  | | |  |  | | |
|  |  | | |  |  | | |
|  |  | | |  |  | | |
|  |  | | |  |  | | |
|  |  | | |  |  | | |
|  |  | | |  |  | | |
|  |  | | |  |  | | |
|  |  | | |  |  | | |

附件六：

公司业绩证明文件

附件七：

投标产品有关技术资料